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	NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Fundamentos de sistemas digitales y arquitectura de computadoras


	NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: Apellidos y nombres del estudiante
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En el desarrollo de las actividades previas nos hemos acercado a las condiciones para alcanzar el Reto 1, en esta tarea una vez que hemos visto los mapas de karnaugh haremos el módulo decodificador de BCD a 7 segmentos que presentará un mensaje secuencial de 13 a 15 caracteres definido por cada estudiante. La frase será única y no se repetirá con ningún otro estudiante:
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Selecciones la frase que va a presentar, la cual debe contener por lo menos 13 caracteres válidos (sin contar espacios o guíones)
Figura 1
Display de 7 segmentos (Isaac et al., 2025)

A continuación llene la tabla de verdad tomando en cuenta cada una de las letras del mensaje individual a presentarse, para ello tome en cuenta que para cada combinación de las variables de entrada  que segmentos del display  se deben encender para formar la letra que corresponda a la secuencia, así por ejemplo para la combinación de entrada 0000, se debe mostrar la letra E, para ello se apagan los segmentos b y c y los demás se encienden, es decir con 1 lógico. Esto lo vemos en la tabla de verdad que se muestra a continuación y dónde solo se ha llenado esta línea como referencia:
1. Cambie la columna Mensaje con su mensaje individual y llene la tabla de verdad:

	Celda
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	Mensaje
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2. De esta tabla extraiga los mimterm para las funciones para a, b, c, d, e, f y g 
a = {....}
b  = {....}
c  = {....}
d  = {....}
e   = {....}
f  = {....}
g  = {....}
3.   Simplifique las funciones con los Mapas de Karnaugh:
Función a: 
a = {....}
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Función b: 
b = {....}
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Función c: 
c = {....}
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Función d: 
d = {....}
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Función e: 
e = {....}
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Función f: 
f = {....}


	AB\CD
	
	00
	
	01
	
	11
	
	10

	00
	0
	
	1
	1
	3
	
	2
	

	01
	4
	
	5
	
	7
	
	6
	

	11
	12
	
	13
	
	15
	
	14
	

	10
	8
	
	9
	
	11
	
	10
	



Función g: 
g = {....}
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Resumen de las funciones simplificadas:
a = ....
b =  ....
c  =  ....
d =  ....
e =  ....
f =  ....
g =  ....


4. Inserte las capturas de pantalla para las combinaciones 0000 a 1111
Combinación 0000


Combinación 0001




Combinación 0010





Combinación 0011



Combinación 0100



Combinación 0101


Combinación 0110


Combinación 0111
...
Continúe hasta la combinación 1111
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Conteste las siguientes preguntas:

¿Qué es un Display de 7 Segmentos?

¿Por qué se pone una resistencia en cada una de las entradas del display de 7 segmentos?

¿Cuándo se pueden combinar los unos en un Mapa de Karnaugh?

¿Cuáles son los minterm de las funciones a, b, c, d, e, f y g?

¿Que pasa si no cambia las configuraciones de KTechlab, como se sugiere en el documento de profundización?
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· Desarrolle 3 conclusiones y 3 recomendaciones

Suba este documento desarrollado junto con su simulación Apellido_Nombre_Mensaje.circuit
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	Niveles

	Criterios
	Excelente
	Aceptable
	Insuficiente

	Criterio calificable 1
	Desarrolla toda la guía y documenta el proceso con capturas de pantalla y circuito de simulación de su entorno 
	Desarrolla parcialmente la guía y/o  documenta parcialmente el proceso con capturas de pantalla y circuito de simulación de su entorno
	No desarrolla mas del 20% de la guía ni documenta todo el proceso con capturas de pantalla de su entorno

	
	40 puntos
	26 puntos
	6 puntos

	Criterio calificable 2
	Contesta correctamente todas las preguntas
	Contesta correctamente mas del 60% de las preguntas
	Contesta correctamente menos del 60% de las preguntas

	
	5 puntos
	4 puntos
	6 puntos

	Criterio calificable 3
	Desarrolla correctamente las conclusiones y recomendaciones, no con un enfoque general sino orientado exclusivamente al desarrollo de la guía sin redacción atribuible a una IA
	Desarrolla parcialmente las conclusiones y recomendaciones, no con un enfoque general sino orientado exclusivamente al desarrollo de la guía sin redacción atribuible a una IA

	No desarrolla las conclusiones y recomendaciones, o tienen un enfoque general sin orientación exclusiva al desarrollo de la guía o su redacción es atribuible a una IA


	
	5 puntos
	4 puntos
	7 puntos

	TOTAL
	50
	34
	19
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